附件1：

**广东省武江监狱武江监狱储物室及垃圾场增加视频监控项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） |
| 1 | 宇视利旧监控安装 | 储物室改建其它功能房间，拆下的监控设备安装到新建储物室，包括拉线安装调试。 | 12 | 项 | 250 | 3000 |
| 2 | 海康威视DS-2CD2625SZUV-VK 变焦镜头摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机，标配2.7-8mm变焦镜头；传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS； 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON); ； 水平视场角86°;@ F1.4 水平视场角: 106°-35°；日夜转换模式 ICR红外滤片式；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；视频压缩码率 32 Kbps~8Mbps；音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC；音频压缩码率 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)；图像尺寸 1920 x 1080;帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960, 1280 × 720):第三码流分辨率与的大帧率 独立于子码流设置,的大可支持1fps(1920x1080);背光补偿 支持,可选择区域ROI支持主码流设置1个固定区域,支持人脸动态跟踪；日夜转换方式 白天,黑夜,自动,定时,报警触发（-S）；智能报警 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错；支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour；接口协议 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB28181, | 12 | 只 | 860 | 10320 |
| 3 | 海康威视摄像机支架 | 壁装支架适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装，材料 铝合金，调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°，尺寸 70×97.1×173.4mm，重量 201g | 12 | 个 | 35 | 420 |
| 4 | 长飞 YOFC-ICONEC-RJ45UTP | 超五类屏蔽网线 产品材质：305无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC；、适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量；、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801-2017；、特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m；、使用温度：-20~60℃；、阻燃等级：UL1581,CM级；、导线尺寸：(n×n×AWG) 4×2×24AWG，线芯直径：0.50mm±0.002mm | 8 | 箱 | 950 | 7600 |
| 5 | RVVP2x1.5 电源线（宇洪） | 2芯电缆、横截面积为bai1.5平方毫米的软导du体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套。1、 RVVP执行标JB/T8734.5-2012 2、聚氯乙烯绝缘3、聚氯乙烯护套 | 2400 | 米 | 5 | 12000 |
| 6 | 线管（联塑） | PVC25联塑线管 | 260 | 条 | 6 | 1560 |
| 7 | 线槽（联塑） | PVC39联塑线槽 | 120 | 条 | 12 | 1440 |
| 8 | 86盒（联塑） | 联塑 | 86 | 个 | 6 | 516 |
| 9 | 螺丝（联塑） | 联塑 | 5 | 盒 | 25 | 125 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 36981.00 |