附件1：

**广东省武江监狱储物室及垃圾场增加视频监控项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） |
| 1 | 宇视利旧监控安装 | 储物室改建其它功能房间，拆下的监控设备安装到新建储物室，包括拉线安装调试。 | 12 | 项 | 250 | 3000 |
| 2 | 海康威视DS-2CD2625SZUV-VK 变焦镜头摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机，标配2.7-8mm变焦镜头；传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS； 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON); ； 水平视场角86°;@ F1.4 水平视场角: 106°-35°；日夜转换模式 ICR红外滤片式；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；视频压缩码率 32 Kbps~8Mbps；音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC；音频压缩码率 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)；图像尺寸 1920 x 1080;帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960, 1280 × 720):第三码流分辨率与的大帧率 独立于子码流设置,的大可支持1fps(1920x1080);背光补偿 支持,可选择区域ROI支持主码流设置1个固定区域,支持人脸动态跟踪；日夜转换方式 白天,黑夜,自动,定时,报警触发（-S）；智能报警 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错；支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour；接口协议 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB28181, | 12 | 只 | 860 | 10320 |
| 3 | 海康威视摄像机支架 | 壁装支架适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装，材料 铝合金，调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°，尺寸 70×97.1×173.4mm，重量 201g | 12 | 个 | 35 | 420 |
| 4 | 长飞 YOFC-ICONEC-RJ45UTP | 超五类屏蔽网线 产品材质：305无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC；、适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量；、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801-2017；、特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m；、使用温度：-20~60℃；、阻燃等级：UL1581,CM级；、导线尺寸：(n×n×AWG) 4×2×24AWG，线芯直径：0.50mm±0.002mm | 8 | 箱 | 950 | 7600 |
| 5 | RVVP2x1.5 电源线（宇洪） | 2芯电缆、横截面积为bai1.5平方毫米的软导du体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套。1、 RVVP执行标JB/T8734.5-2012 2、聚氯乙烯绝缘3、聚氯乙烯护套 | 2400 | 米 | 5 | 12000 |
| 6 | 线管（联塑） | PVC25联塑线管 | 260 | 条 | 6 | 1560 |
| 7 | 线槽（联塑） | PVC39联塑线槽 | 120 | 条 | 12 | 1440 |
| 8 | 86盒（联塑） | 联塑 | 86 | 个 | 6 | 516 |
| 9 | 螺丝（联塑） | 联塑 | 5 | 盒 | 25 | 125 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 36981.00 |