韶关旭鑫实业有限责任公司输送带式

工作台需求说明

一、交货及付款方式：

确定中标后2天内签订合同，合同签订后5天内安装完毕，安装完毕后5天内验收，验收合格后凭增值税专用发票后付款。合同签订后，5个工作日内中标方（成交供应商）向采购单位缴纳合同金额的5%作为履约保证金。合同期满1年后由采购人确认成交供应商的合同主要义务（包括产品质量保证和售后服务等）履约完毕后将履约保证金无息退还。

二、制作规格及要求

1、导轨部分：采用40×60×1.5mm高耐磨铝合金材料制作。

2、上支架：采用40×40×1.2mm厚铝材制作，每两米配置一个。

3、下支架：采用40×40×1.5mm厚铝材制作，每两米配置一个可调m12脚杯，可调高度20mm。

4、照明灯：采用T5.LED单支带开关带罩子18W节能灯，拉杆采用20×40铝材，1.2米左右一条灯管。

5、工艺挂图：采用H型铝条专用，中间放置绿色亚克力隔板，配白色A4胶套，两边布置，保证夹稳不掉落。

6、机头：采用40×40×1.2mm厚铝材制作，机头滚筒直径160mm钢材制作，机尾滚筒直径48mm。

7、电机：采用750W电机，配置配速器和控制开关一套。

8、皮带宽400cm:采用2mm厚PVC绿色防静电输送带无接缝口，皮带承托采用镀锌板。

9、插座：采用40×60mm镀锌铁板折制线槽，采用公牛三位三插多功能插座，每米两个安装传送带下方，电线采用4平方火线，4平方零线，1.5平方地线。

10、线体尺寸：2条流水线总长度31.2米，其中1条长16.8米，1条长14.4米。

11、皮带宽度400mm,两边工作台宽300mm,总宽1080mm，皮带面到地面750mm，总高1900mm。

12、两边工作台板材为200mm夹板，贴2mm绿色耐磨防火皮。

13、工作台框架采用卡接式构造，做到不晃动，平均承重200kg。

三、运输安装及质量保障要求

工作台承接方负责运输和安装，保修一年。

广东省广裕集团韶关旭鑫实业有限责任公司

2025年2月19日